**Załącznik nr 1.1 do SIWZ- wymagania zabudowy meblowej**

**OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ZABUDOWY MEBLOWEJ.**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW ZE STALI OCYNKOWANEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry**Opis minimalnych wymagań | **Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia)****oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry** |
|  | Korpusy wykonane z podwójnej blachy stalowej o grubości 1 mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. |  |
|  | Zlewy i zlewozmywaki wyposażone w armaturę tj. baterie z dźwignią medyczną , oraz syfony, rury, kształtki wszystkie elementy wymagane do podłączenia zlewów. |  |
|  | Nóżki- meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) |  |
|  | Ściany wewnętrzne- korpusów szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak: półki, ramy, kosze lub kuwety co 50mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek |  |
|  | Drzwi, fronty, uchwyty - wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco -wygłuszającym, pokryte lakierem proszkowym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C o rozstawie min. 128mm. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. Drzwi i szuflady wyposażone w zamki patentowe, szuflady zamykane w systemie zamka centralnego. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo  |  |
|  | Półki - w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastr z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf co 50mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki półek wytłaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1mm. Elementy podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i zabezpieczające półkę przed wysuwaniem (wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa |  |
|  | Szuflady - zastosowane w meblach wykonane z blachy, (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady z mechanizmem rolkowym z funkcją samo domykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady wyposażone zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego w specjalistyczne wkłady umożliwiające podział wewnętrzny do przechowywania sprzętu  |  |
|  | Blaty robocze – z najwyższej jakości dostępnych na rynku wykonane z materiałów mineralno-akrylowych o gr. min 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciwzaciekowym, blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Grubość okładziny min. 11 mm. Blaty wyposażone w tylny rant o wysokości 40 mm.. |  |
|  | Zawiasy - do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania |  |
|  | Meble mobilne - muszą posiadać sztywne podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla. Koła wykonane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu  |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |
|  | Kolorystyka - gama kolorów wg palety RAL umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 10 dni od dnia podpisania umowy  |  |

Wymiary podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10% ze względu na istniejące już wyposażenie tj. kaloryfery, wentylatory, klimatyzatory oraz sprzęt specjalistyczny.

…................................ …...........................................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

 woli w jego imieniu/