**Załącznik nr 1.4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia**

**OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ZABUDOWY MEBLOWEJ.**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry**Opis minimalnych wymagań | **Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia)****oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry** |
|  | Konstrukcja i korpus - Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym zapewniającym odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |  |
|  | Ściany wewnętrzne - korpusów szaf i szafek wyposażone w perforowane rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. |  |
|  | Drzwi, fronty, szuflady - wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco -wygłuszającym, na życzenie Zamawiającego pokryte lakierem proszkowym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi i szuflad (magnesy w narożniku frontów mogą być dodatkowym elementem domykającym ale nie jedynym) Szuflady zamontowane na prowadnicach rolkowych z przeznaczeniem na duże obciążenia . Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe 3- punktowe, osadzone w ramie okiennej. Meble wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Uchwyty - wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C o rozstawie minimum 128 mm . Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. |  |
|  | Półki - w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 50mm, na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wsporniki półek wytłaczane z nierdzewnej blachy o gr. 1 mm. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  |
|  | Blaty - Blaty robocze o gr. min 30 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień, Wykonawca dostarcza baterie oraz syfony i inne elementy wymagane do podłączenia zlewów i/lub zlewozmywaków |  |
|  | Zawiasy - do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samo domykania. |  |
|  | Nóżki- meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 15cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek) |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |

Wymiary podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10% ze względu na istniejące już wyposażenie tj. kaloryfery, wentylatory, klimatyzatory oraz sprzęt specjalistyczny.

............................. …...........................................................................

/ miejscowość ,data / /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

 woli w jego imieniu/